附件3
[bookmark: _GoBack]校园其他安全风险隐患排查要点
一、学校大门及周边
1.未落实学校大门外配备升降柱、隔离带、拒马等硬质防冲撞设施；校园围墙完整，整体高度不低于2米；安装周界入侵报警系统，实现重点区域全天候防护，形成校园封闭管理。
2.未开展智慧安防建设，校园重点部位、隐蔽场所实现视频或音频监控未全覆盖。未落实安防设备的存储时间一般不少于30天、重点区域不少于90天。
二、学校建筑安全
1.建筑阳台、窗台、楼梯及公共通道等临边栏杆不牢固，防护高度未达到相关标准要求；户外体育器材等不牢固。
2.未按要求对体育馆、图书馆、活动中心、食堂、会议室、礼堂等大跨度钢结构建筑进行维护保养和安全评估，未按照规范要求进行屋顶防水维修作业。
3.未落实委托具有专业资质的房屋安全鉴定机构对汛期遭受雨水、洪水浸泡的校舍建筑进行排查鉴定，未及时维修加固存在问题隐患的校园建筑，对限于客观原因不能立即整改的建筑违规使用。
4.违规在地下室或半地下室设置学生宿舍。
5.建筑的地下或半地下部分与地上部分的疏散楼梯间违规共用。受建筑条件限制，地下与地上部分确需共用疏散楼梯间时，未在直通室外地面的楼层（通常为首层）采取防火隔墙将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔开。
6.未定期对电梯进行维护保养和安全评估，未制定并落实消防安全管理制度和应急预案。电梯发生故障或发现存在安全隐患，仍违规继续使用。
三、学校食品安全
1.未落实提前清洗、消毒蓄水池、饮水机等设施设备；食堂管理规范，卫生条件、供餐环境达标；从业人员健康证明有效；食品餐饮具合格；食品餐饮具清洗消毒合格；食堂挡鼠板、防鼠台等防范生物侵害设备完善、放置到位。
2.未落实食品留样制度，食品留样未覆盖全部食品，且保存时间低于48小时、125克标准。
3.食堂未落实“互联网+明厨亮灶”，未落实食品制作过程视频全覆盖、食堂监控视频接入本校监控平台或市场监管等部门的监控平台、监控视频储存时长符合要求。
四、交通安全
1.未实施校内人车分离管理，学生步行出入口与机动车出入口在空间或时间上没有分开设置。
2.未规范校内车辆通行管理，未按照功能分区及校内车辆通行需求，未分类实施车辆禁行、限行管理，未施划禁停网格线，确有车辆通行需求的道路未实施限时限速管理、设置人行横道。



















